|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH  Số: /TM-BVĐKKAV/v đề nghị gửi thư báo giá mua đồ điện năm 2024 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua đồ điện năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 07/3/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên; - Lưu: VT, TCHC.  | **GIÁM ĐỐC****Nguyễn Thị Kim Oanh** |

**PHỤ LỤC 01**

**HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /3/2024*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Quạt trần Panasonic F-60MZ2 | Cái | 30 |
| 2 | Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5 | Cái | 8 |
| 3 | Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D | Cái | 20 |
| 4 | Đèn LED búp trụ DOS 20W | Cái | 40 |
| 5 | Đèn LED búp trụ DOS 40W | Cái | 130 |
| 6 | Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ | Cái | 30 |
| 7 | Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT DUIVAN | Cái | 40 |
| 8 | Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m  | Cái | 15 |
| 9 | Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh | Cái | 1 |
|  | ***Tổng cộng: 09 khoản*** |  |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ HÀNG HÓA**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /3/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

 Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa vật liệu** | **Mô tả yêu cầu kỹ thuật** | **Mã đăng ký sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| 1 | Quạt trần Panasonic F-60MZ2 | Loại quạt: Quạt trần - 66W - 5 mức gióChế độ gió: Gió thườngBảng điều khiển: Điều khiển bằng hộp số gắn tường Loại motor: Bạc đạnĐường kính cánh quạt: 3 cánh - 150 cmChất liệu cánh quạt: Thép sơn tĩnh điệnLoại móc treo: Móc chữ J hoặc U (không kèm theo quạt) Kích thước, khối lượng:Ngang 150 cm - Cao 45.7 cm (Không bao gồm phần cánh quạt) - Sâu 150 cm - Nặng 5.7 kg | F-60MZ2 | Cái | 30 |  |  |
| 2 | Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5 | Loại quạt: Quạt lửngCông suất: 44WĐộng cơ: Bạc thauSải cánh 40cmĐiều khiển từ xa KhôngHẹn giờKhôngSố cánh quạt3 cánhChất liệu cánh quạtNhựaLưu lượng gió64,56 m3/phútĐiều chỉnh chiều cao83cm - 92cmTốc độ gió3 tốc độChiều dài dây nguồn điện1,2mNguồn điện áp220V/50HzMàu sắcĐenTrọng lượng sản phẩm3.1kg | QĐ-CN450P5 | Cái | 8 |  |  |
| 3 | Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D | Loại quạt: Quạt treo tường gia đìnhSải cánh: 40cmCông suất: 46WLưu lượng gió: 73,16 m3/phútĐiều khiển từ xa: KhôngChế độ điều khiển: Giật dâySố cánh quạt: 3 cánhHẹn giờ: KhôngChất liệu cánh quạt: NhựaTốc độ gió: 3 tốc độTốc độ vòng quay: 900 - 1.200 vòng/phútCách lắp đặt: Bắt vítNguồn điện áp: 220V/50HzMàu sắc: Màu kem | QTT-V2D | Cái | 20 |  |  |
| 4 | Đèn LED búp trụ DOS 20W | Công suất : 20WÁnh sáng: TrắngNhiệt độ màu : 3500K/6500KKích thước: ø80×152 mmHiệu suất quang : 110 Lm/wChỉ số hoàn màu : Ra ≥ 85Điện áp : 85-265V | TLC-DOS-20W | Cái |  40 |  |  |
| 5 | Đèn LED búp trụ DOS 40W | Công suất : 40WÁnh sáng: TrắngNhiệt độ màu: 3500K/6500KKích thước: ø125×227 mmHiệu suất quang: 110 Lm/wChỉ số hoàn màu: Ra ≥ 85Điện áp: 85-265V | TLC-DOS-40W | Cái | 130 |  |  |
| 6 | Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ |  Thương hiệu: TLC Xuất xứ: Việt Nam Loại đui: E27 Góc chiếu: Check 45 độ Công suất chịu tải tối đa: 100W Điện áp: 220V-250V Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vỏ nhựa ABS, 2 cực bằng đồng | TLC-DGC | Cái | 30 |  |  |
| 7 | Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT DUIVAN- chống nước | Thương hiệu: TLC Xuất xứ: Việt Nam Loại đui: E27 Công suất chịu tải tối đa: 100W Điện áp: 220V-250V Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vỏ nhựa PC, 2 cực bằng đồng | TLC-DCN-TT/ TLC-DCN-TD | Cái | 40 |  |  |
| 8 | Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m  | Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mmDòng Max: 10A - 2200w | 4D52N | Cái | 15 |  |  |
| 9 | Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh | Công suất: 2000WKiểu dáng: Tay cầm thẳngPhụ kiện : Đầu sấy hẹpTính năng: 3 tốc độ, có sấy mátĐầu sấy hẹp tạo kiểu tóc: Tự ngắt khi quá nhiệtKích thước sản phẩm: Ngang 18.5 cm - Cao 20.2 cm - Sâu 7.5 cmTrọng lượng: 495g | SHD2315 | Cái | 1 |  |  |
|  | ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác (nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.

 **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

 ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***