|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH   Số: /TM-BVĐKKA  V/v đề nghị gửi thư báo giá mua đồ điện năm 2024 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc   *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua đồ điện năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 07/3/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;- Lưu: VT, TCHC. | **GIÁM ĐỐC**  **Nguyễn Thị Kim Oanh** |

**PHỤ LỤC 01**

**HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /3/2024*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Quạt trần Panasonic F-60MZ2 | Cái | 30 |
| 2 | Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5 | Cái | 8 |
| 3 | Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D | Cái | 20 |
| 4 | Đèn LED búp trụ DOS 20W | Cái | 40 |
| 5 | Đèn LED búp trụ DOS 40W | Cái | 130 |
| 6 | Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ | Cái | 30 |
| 7 | Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT DUIVAN | Cái | 40 |
| 8 | Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m | Cái | 15 |
| 9 | Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh | Cái | 1 |
|  | ***Tổng cộng: 09 khoản*** |  |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ HÀNG HÓA**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày /3/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa vật liệu** | **Mô tả yêu cầu kỹ thuật** | **Mã đăng ký sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| 1 | Quạt trần Panasonic F-60MZ2 | Loại quạt: Quạt trần - 66W - 5 mức gió Chế độ gió: Gió thường Bảng điều khiển: Điều khiển bằng hộp số gắn tường Loại motor: Bạc đạn Đường kính cánh quạt: 3 cánh - 150 cm Chất liệu cánh quạt: Thép sơn tĩnh điện Loại móc treo: Móc chữ J hoặc U (không kèm theo quạt)  Kích thước, khối lượng: Ngang 150 cm - Cao 45.7 cm (Không bao gồm phần cánh quạt) - Sâu 150 cm - Nặng 5.7 kg | F-60MZ2 | Cái | 30 |  |  |
| 2 | Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5 | Loại quạt: Quạt lửng Công suất: 44W Động cơ: Bạc thau Sải cánh 40cm Điều khiển từ xa Không Hẹn giờKhông Số cánh quạt3 cánh Chất liệu cánh quạtNhựa Lưu lượng gió64,56 m3/phút Điều chỉnh chiều cao83cm - 92cm Tốc độ gió3 tốc độ Chiều dài dây nguồn điện1,2m Nguồn điện áp220V/50Hz Màu sắcĐen Trọng lượng sản phẩm3.1kg | QĐ-CN450P5 | Cái | 8 |  |  |
| 3 | Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D | Loại quạt: Quạt treo tường gia đình Sải cánh: 40cm Công suất: 46W Lưu lượng gió: 73,16 m3/phút Điều khiển từ xa: Không Chế độ điều khiển: Giật dây Số cánh quạt: 3 cánh Hẹn giờ: Không Chất liệu cánh quạt: Nhựa Tốc độ gió: 3 tốc độ Tốc độ vòng quay: 900 - 1.200 vòng/phút Cách lắp đặt: Bắt vít Nguồn điện áp: 220V/50Hz Màu sắc: Màu kem | QTT-V2D | Cái | 20 |  |  |
| 4 | Đèn LED búp trụ DOS 20W | Công suất : 20W Ánh sáng: Trắng Nhiệt độ màu : 3500K/6500K Kích thước: ø80×152 mm Hiệu suất quang : 110 Lm/w Chỉ số hoàn màu : Ra ≥ 85 Điện áp : 85-265V | TLC-DOS-20W | Cái | 40 |  |  |
| 5 | Đèn LED búp trụ DOS 40W | Công suất : 40W Ánh sáng: Trắng Nhiệt độ màu: 3500K/6500K Kích thước: ø125×227 mm Hiệu suất quang: 110 Lm/w Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 85 Điện áp: 85-265V | TLC-DOS-40W | Cái | 130 |  |  |
| 6 | Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ | Thương hiệu: TLC  Xuất xứ: Việt Nam  Loại đui: E27  Góc chiếu: Check 45 độ  Công suất chịu tải tối đa: 100W  Điện áp: 220V-250V  Màu sắc: Trắng  Chất liệu: Vỏ nhựa ABS, 2 cực bằng đồng | TLC-DGC | Cái | 30 |  |  |
| 7 | Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT DUIVAN- chống nước | Thương hiệu: TLC  Xuất xứ: Việt Nam  Loại đui: E27  Công suất chịu tải tối đa: 100W  Điện áp: 220V-250V  Màu sắc: Trắng  Chất liệu: Vỏ nhựa PC, 2 cực bằng đồng | TLC-DCN-TT/ TLC-DCN-TD | Cái | 40 |  |  |
| 8 | Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m | Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm Dòng Max: 10A - 2200w | 4D52N | Cái | 15 |  |  |
| 9 | Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh | Công suất: 2000W Kiểu dáng: Tay cầm thẳng Phụ kiện : Đầu sấy hẹp Tính năng: 3 tốc độ, có sấy mát Đầu sấy hẹp tạo kiểu tóc: Tự ngắt khi quá nhiệt Kích thước sản phẩm: Ngang 18.5 cm - Cao 20.2 cm - Sâu 7.5 cm Trọng lượng: 495g | SHD2315 | Cái | 1 |  |  |
|  | ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác (nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***