|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH  Số: /TM-BVĐKKAV/v đề nghị gửi thư báo giá mua sắm các loại thiết bị điện năm 2025 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua sắm các loại thiết bị điện năm 2025 phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.966.028 trước ngày 28/11/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên; - Lưu: VT, TCHC.  |  **KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Thái Phong Vũ** |

**PHỤ LỤC 01**

**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn /TM-BVĐKKA ngày 18/11/2024*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Cấu hình/tính năng kỹ thuật** | **Ghi chú** |
| 1 | Quạt sưởi | Cái | 1 | TS929 - Công suất 1.000W, Điều chỉnh nhiệt độ 2 mức |  |
| 2 | Tủ lạnh Funiki 125 lít | Cái | 1 | dung tích sử dụng thực 125 Lít, 2 ngăn, 2 cửa phía trước |  |
| 3 | Máy lọc nước  | Cái | 4 | Máy lọc nước RO nóng nguội |  |
| 4 | Quạt treo tường | Cái | 10 | Sải cánh40cm. Công suất: 46W. Lưu lượng gió: 73,16 m3/phút. Điều khiển từ xa: Không. Chế độ điều khiển: Giật dây. Số cánh quạt: 3 cánh. Hẹn giờ: KhôngChất liệu cánh quạt: Nhựa. Tốc độ gió: 3 tốc độ. Tốc độ vòng quay: 900 - 1.200 vòng/phút. Cách lắp đặt: Bắt vít. Nguồn điện áp: 220V/50HzMàu sắcMàu kem |  |
| 5 | Quạt trần  | Cái | 38 | Loại quạt: Quạt trần - 66W - 5 mức gióChế độ gió: Gió thườngBảng điều khiển: Điều khiển bằng hộp số gắn tường Loại motor: Bạc đạnĐường kính cánh quạt: 3 cánh - 150 cmChất liệu cánh quạt: Thép sơn tĩnh điệnLoại móc treo: Móc chữ J hoặc U (không kèm theo quạt) Kích thước, khối lượng:Ngang 150 cm - Cao 45.7 cm (Không bao gồm phần cánh quạt) - Sâu 150 cm - Nặng 5.7 kg |  |
| 6 | Quạt đứng  | Cái | 2 | Loại quạt: Quạt lửng, Công suất: 44W, Động cơ: Bạc thau, Sải cánh 40cm, Điều khiển từ xa : Không. Hẹn giờ: Không. Số cánh quạt: 3 cánh. Chất liệu cánh quạt: Nhựa. Lưu lượng gió: 64,56 m3/phút. Điều chỉnh chiều cao: 83cm - 92cm. Tốc độ gió: 3 tốc độ. Chiều dài dây nguồn điện: 1,2m. Nguồn điện áp: 220V/50Hz. Màu sắc: ĐenTrọng lượng sản phẩm3.1kg |  |
| 7 | Ổ cắm kéo dài 4 ổ dài 5m  | Cái | 10 | Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mmDòng Max: 10A - 2200w |  |
| 8 | Đèn Led Búp DOS 20W | Cái | 40 | Công suất : 20W. Ánh sáng: Trắng. Nhiệt độ màu : 3500K/6500K. Kích thước: ø80×152 mm. Hiệu suất quang : 110 Lm/w. Chỉ số hoàn màu : Ra ≥ 85Điện áp : 85-265V |  |
| 9 | Đèn Led Búp DOS 40W | Cái | 186 | Công suất : 40W. Ánh sáng: Trắng. Nhiệt độ màu: 3500K/6500K. Kích thước: ø125×227 mm. Hiệu suất quang: 110 Lm/w. Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 85Điện áp: 85-265V |  |
| 10 | Đèn led bán nguyệt  | Cái | 8 | Đèn MPE led bán nguyệt  |  |
| 11 | Đui đèn gắn tường check góc 45 độ | Cái | 50 |  Loại đui E27. Góc chiếu Check 45 độ. Công suất chịu tải tối đa 100W Điện áp 220V-250V. Màu sắc Trắng. Chất liệu Vỏ nhựa ABS, 2 cực bằng đồng |  |
| 12 | Đui đèn treo vặn  | Cái | 60 |  Loại đui E27. Công suất chịu tải tối đa 100W. Điện áp 220V-250V Màu sắc Trắng/ Đen. Chất liệu Vỏ nhựa PC, 2 cực bằng đồng |  |
| ***Tổng cộng: Mười hai khoản./.*** |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỆN NĂM 2025**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày 18/11/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

 Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , điện thoại..........; Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Cấu hình/tính năng kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **G** | **H** | **I** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***TỔNG CỘNG: … khoản*** |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác (nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng .... ngày kể từ ngày ký./.

 *...... Ngày....... tháng.........năm 2024*

 **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

 ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***