|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH   Số: /BVĐKKA-TCHC  V/v đề nghị gửi thư báo giá mua sắm và lắp đặt thiết bị camera an ninh có thu âm | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc   *Sông Trí, ngày 18 tháng 7 năm 2025* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua sắm và lắp đặt thiết bị camera an ninh có thu âm nhằm tăng cường công tác an ninh và nâng cao hiệu quản lý. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.966.028 trước ngày 27/7/2025. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;- Lưu: VT, TCHC. | **KT.GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Thái Phong Vũ** |

**PHỤ LỤC 01**

**HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn /*BVĐKKA- TCHC *ngày 18/7/2025*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Cấu hình, tính năng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thuyết minh** |
| 1 | Camera IP WiFi | Camera Ánh sáng kép, báo động.  . Độ phân giải 3 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.8"  . 2304 × 1296@(1–25/30 fps)  . Chuẩn nén hình ảnh H265+  . Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).  . Tầm xa hồng ngoại 30m, LED ánh sáng ấm thu hình có màu 30m với công nghệ chiếu sáng kép thông minh  . Chức năng thông minh: Phát hiện con người, phát hiện phương tiện (ô tô)  . Báo động đèn và còi hú.  . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 85°)  . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều  . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB  . Hỗ trợ giao diện web, Tên miền miễn phí SmartDDNS.TV, và Auto Register 1.0  . Hỗ trợ ONVIF  . Phần mềm sử dụng: Smart PSS Lite, DMSS  . Nguồn cấp 12VDC  . Kết nối WiFi 6 băng tần 2.4GHz  . Nhiệt độ hoạt động : –30 °C to +50 °C  . Chất liệu nhựa, chuẩn chống nước IP67 | Cái | 11 |  |
| 2 | Dây mạng | Cáp mạng cat 6 commscope | Mét | 450 |  |
| 3 | Hạt RJ | Hạt RJ | Hạt | 50 |  |
| 4 | Swick 8 post | Switch PoE Cloud 10 port DAHUA DH-CS4010-8ET-60 | Cái | 1 |  |
| 5 | Swick 16 post | Switch POE 16 cổng Hikvision DS-3E1318P-EI | Cái | 1 |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI HÀNG HÓA**

*(Kèm theo Công văn số /*BVĐKKA- TCHC  *ngày 18/7/2025 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , điện thoại..........; Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Cấu hình, tính năng** | **Hãng sản xuất/nước sản xuất** | **Năm sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | D | E | F | G | H | I | **K** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***TỔNG CỘNG: … khoản*** | |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác (nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng .... ngày kể từ ngày ký./.

*...... Ngày....... tháng.........năm 2025*

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***